e/E corrE

0.8 0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1

a. u.

0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

golden big brem narrow showering