%!TEX root = prospectives-latin1.tex
%\subsection{L'exp\'erience CBM aupr\`es de FAIR}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
CBM
%\footnote{Compressed Baryonic Matter experiment} 
est l'une des exp\'eriences majeures du futur acc\'el\'erateur 
FAIR
%\footnote{Facility for Antiproton and Ion Research} 
du GSI-Darmstadt (Allemagne) 
dont la mise en service est pr\'evue en 2018. Cette exp\'erience propose, de fa\c con compl\'ementaire aux programmes exp\'erimentaux de RHIC et de LHC, 
d'explorer le diagramme des phases de la mati\`ere nucl\'eaire dans la r\'egion des tr\`es hautes densit\'es baryoniques nettes (jusqu'\`a $\sim$ 10 fois 
celle de la mati\`ere nucl\'eaire ordinaire). Cette r\'egion, quasiment inexplor\'ee \`a ce jour, sera accessible gr\^ace au domaine d'\'energie de FAIR 
pour les faisceaux d'ions lourds (2 \`a 45 GeV/nucl\'eon). Des simulations r\'ecentes de QCD sur r\'eseau pr\'edisent la pr\'esence, dans cette r\'egion, 
d'un point critique au del\`a duquel la transition de phase entre le gaz hadronique et la phase partonique serait de $1^{er}$ ordre. La d\'ecouverte de 
ce point critique constituerait une avanc\'ee majeure pour la physique nucl\'eaire. 
Les objectifs principaux de CBM sont, outre la recherche de ce point critique,   
la mise en \'evidence d'une restauration de la sym\'etrie chirale et l'\'elaboration de l'\'equation d'\'etat de la mati\`ere nucl\'eaire dans 
des conditions proches de celles existantes au  coeur des \'etoiles \`a neutrons. Pour cela, il est pr\'evu de mesurer un grand nombre d'observables 
physiques. L'accent sera mis sur celles associ\'ees \`a des sondes rares comme le charme ouvert, le charmonium et les m\'esons vecteurs l\'egers, qui sont 
particuli\`erement sensibles aux effets de haute densit\'e baryonique et de transitions de phases. Ces sondes rares seront mesur\'ees pour la premi\`ere 
fois dans le domaine d'\'energie de FAIR, gr\^ace aux grandes luminosit\'es de ses faisceaux et l'utilisation de d\'etecteurs de nouvelle g\'en\'eration. 

Un groupe de l'IPHC-Strasbourg est engag\'e depuis plusieurs ann\'ees dans la conception et le d\'eveloppement du d\'etecteur de vertex de cette nouvelle
exp\'erience. Son implication porte sur le d\'eveloppement de capteurs monolithiques \`a pixels actifs (MAPS)
%(MAPS\footnote{Monolithic Active Pixel Sensors}) 
rapides et radio-r\'esistants destin\'es \`a \'equiper les deux stations de ce d\'etecteur. Ce dernier aura pour r\^ole principal d'identifier les 
hadrons \`a  charme ouvert (m\'esons D et baryon ${\Lambda}_c$) dont la dur\'ee de vie est extr\^emement courte, de l'ordre de la picoseconde, et qui 
sont tr\`es rares aux \'energies de FAIR (production au seuil). Ceci impose des contraintes drastiques sur les performances des capteurs : une 
r\'esolution spatiale $\leq$ 5 $\mu$m, une \'epaisseur $\sim$ 50 $\mu$m, une dur\'ee de lecture d'environ 30 $\mu$s et une radior\'esistance 
$\ge$ 3 $\times 10^{13}$ $n_{eq}/cm^2$ et $\ge$ 3 MRad.

Le groupe de l'IPHC est \'egalement impliqu\'e dans les activit\'es de physique et de simulations. Il est en charge de l'optimisation du design du 
d\'etecteur de vertex pour les mesures des particules \`a charme ouvert et l'\'evaluation des performances attendues. Pour cela, les physiciens 
de l'IPHC ont \'elabor\'e un mod\`ele de simulation permettant de d\'ecrire de fa\c con r\'ealiste la r\'eponse des capteurs MAPS au passage des 
particules charg\'ees. Ils ont \'egalement d\'evelopp\'e les algorithmes n\'ecessaires \`a la reconstruction des hadrons \`a charme ouvert et 
mis au point les programmes d'analyse servant \`a l'extraction de diff\'erentes observables physiques \`a partir des donn\'ees simul\'ees.

Le d\'eveloppement des capteurs MAPS est men\'e par l'\'equipe CMOS de l'IPHC dans le cadre d'un vaste programme R$\&$D ayant de nombreux domaines 
d'application. Concernant les travaux de simulations, trois physiciens de l'IPHC (un chercheur et deux doctorants) sont actuellement impliqu\'es  dans 
ces activit\'es. L'objectif \`a court terme (2012-2014) est de r\'ealiser un prototype de capteur et de contribuer \`a l'\'elaboration du Technical 
Design Report du d\'etecteur de vertex. La phase de construction du d\'etecteur d\'ebutera en 2015 et durera 3 \`a 4 ans.  

\vspace*{1.cm}

CBM : Compressed Baryonic Matter experiment

FAIR : Facility for Antiproton and Ion Research

MAPS : Monolithic Active Pixel Sensors