%!TEX root = prospectives-latin1.tex
%\subsection{Hadrons charm\'es et upgrade de l'ITS}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
L'extension de l'étude des modes de formation des hadrons aux saveurs lourdes 
(quark charmé en particulier) apportera des informations complémentaires cruciales 
sur les mécanismes de coalescence et de fragmentation, ainsi que sur leur imbrication 
à $p_T$ intermédiaire qui semble prévaloir pour les saveurs légères (quarks u, 
d et s). Qu'en sera-t-il pour les hadrons charmés ?
La réponse à cette question nécessitera de pouvoir mesurer à la fois 
les mésons charmés (mésons D) et les baryons charmés ($\Lambda_{c}$, 
pour produire les rapports baryon/méson correspondants.
Avec la configuration du trajectographe interne (ITS) d'ALICE tel qu'il 
est actuellement, la mesure des mésons D se fait dans de bonnes conditions, 
en utilisant des méthodes de reconstruction topologique du même type que 
celles utilisées pour reconstruire les hadrons étranges.
En revanche les baryons charmés sont difficilement mesurables car ils 
se désintègrent beaucoup plus rapidement ($c\tau = 60~\mu\mathrm{m}$ 
pour le $\Lambda_{c}$). Leur mesure nécessite une meilleure résolution sur 
le paramètre d'impact de leurs produits de désintégration que celle obtenue 
avec l'ITS actuel.
Un projet d'upgrade de l'ITS a démarré au sein de la collaboration ALICE 
avec comme objectif l'installation du nouveau trajectographe en 2018-19.
L'intérêt d'un upgrade de l'ITS ne réside pas uniquement dans la possibilité 
de reconstruire les baryons charmés. Les apports du nouvel ITS seront nombreux: 
une meilleure résolution sur le vertex principal de la collision, une meilleure 
sensibilité pour la mesure des mésons charmés et une amélioration du \enquote{B-jet tagging}.
Parce qu'ils sont essentiellement créés lors des tous premiers instants 
de la collision, les hadrons charmés apportent des informations sur l'état 
initial du système, en particulier sur l'étape de pré-équilibre . 
Ils constituent également une observable cruciale pour déterminer 
le bruit de fond qui affecte la mesure des quarkonias. 
La mesure de leurs sections efficaces de production et de leurs propriétés 
dans les collisions proton-proton permet de vérifier les calculs des modèles 
inspirés de la QCD et de sonder les fonctions de distribution partoniques. 
Ces informations sont cruciales pour interpréter les résultats dans les 
collisions d'ions lourds.
Ce qui semble indispensable pour améliorer la mesure des mésons charmés et 
permettre l'accès à la reconstruction des baryons charmés, c'est l'introduction 
dans l'ITS de couches de pixels supplémentaires, dont une aussi proche que possible 
de l'axe du faisceau (la limitation étant le diamètre du tube du faisceau), 
aussi fines que possible et permettant une résolution spatiale d'environ $4~\mu\mathrm{m}$
dans les deux dimensions. L'ensemble de ces exigences plaide fortement en faveur de 
l'utilisation de 
pixels monolithiques (capteurs intégrant sensor et micro-circuits électroniques 
de lecture pour le prétraitement des données).
Une solution allant dans ce sens et que nous avons proposée à la collaboration 
ALICE est actuellement à l'étude. Ce projet se fonde sur le savoir faire et 
les développements de pixels monolithiques (Monolithic Active Pixel Sensors) 
en cours dans le groupe PICSEL de l'IPHC. 
Il s'agit donc d'une collaboration entre le groupe ALICE et le groupe PICSEL 
qui aurait en charge le développement de ces capteurs dont les performances 
ambitionnées sont les suivantes : Pixels CMOS minces (50~$\mu\mathrm{m}$) 
en technologie 0.18~$\mu\mathrm{m}$, offrant une résolution 
spatiale de $4~\mu\mathrm{m}$, dans les deux dimensions, et une tolérance aux radiations 
de quelques MRad et 
supérieure à 2 $10^{13}neq/\mathrm{cm}^{2}$.  
L'objectif final est de produire des échelles de détection (détecteurs + support) 
double-face dont le budget de matière total est ~ 0.3 \% de X0. 
L'ensemble de ce projet, qui comprendra d'abord une phase de R\&D d'environ 3 ans à 4 ans, 
puis les phases de production et de mise en service, devrait s'étendre jusqu'en 2018.
Les physiciens impliqués au niveau de l'IPHC sont au nombre de 7.