%%!TEX root = prospectives-latin1.tex
%%\subsection{Project DCAL et full-CAL d'ALICE}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%

L'exp\'erience ALICE a mis en oeuvre tardivement la construction du calorim\`etre \'electromagn\'etique EMCal afin de permettre
la d\'etection des sondes \'electromagn\'etiques et des jets, et d'\'etudier les diff\'erentes corr\'elations entre particules 
et jets. Actuellement la couverture de ce calorim\`etre n'est que partielle, avec environ un quart de la partie centrale de d\'etection. 
Une premi\`ere extension d'EMCal a vu le jour avec le projet DCal (pour {\it Di-jet calorimeter}). En cours de construction, il sera install\'e 
en position oppos\'ee en azimut du calorim\`etre EMCal afin d'\'etendre son acceptance et favoriser les \'etudes d'\'ev\'enements 
corr\'el\'es \`a r\'esolution \'equivalente. 

\vspace{0.5 cm}
Nous pr\'esentons dans la suite plusieurs autres projets d'extension de la calorim\'etrie, qui sont possibles aupr\`es de
l'exp\'erience ALICE et dont les motivations physiques sont sensiblement diff\'erentes :

\begin{description}

\item[Projet FullCal]  Le projet de grande envergure FullCal d'ALICE, propose une extension des calorim\`etres EMCal/DCal pour 
atteindre une couverture quasi compl\`ete en $\phi$ et \'eventuellement d'\'etendre cette couverture pour des rapidit\'es $|\eta|$ < 2.
Les motivations physiques sont d'augmenter les acceptances de mesure pour les sondes \'electromagn\'etiques 
et les jets ainsi que pour les mesures de corr\'elation tout en gardant un couplage avec la partie centrale d'ALICE.

\item[Projet HMPID/Cal]  Le projet propose de coupler les informations du calorim\`etre \'electromagn\'etique pour la mesure des jets
avec celle du d\'etecteur Cerenkov VHMPID pour l'identification des hadrons (protons, pions et kaons). Une des versions possibles 
est de placer sur une m\^eme acceptance des modules de VHMPID devant ceux du calorim\`etre. Les motivations physiques sont d'accroitre 
les performances d'identification des hadrons au sein des jets de grande impulsion transverse.

\item[Projet PHOCal]  Un projet de calorim\`etrie aux rapidit\'es avant est \'egalement en cours de discussion. Celui-ci, qui est bas\'e 
sur une technologie diff\'erente de celle du calorim\`etre EMCal, permettrait de coupler les informations aux rapidit\'es avant 
(2.5 < $|\eta|$ < 4.7) avec celles du tonneau central. Des mesures r\'ealis\'ees en p-p, p-Pb et Pb-Pb permettent d'acc\'eder
aux fonctions de distributions partoniques aux petits $x$ et d'\'etudier les corr\'elations dans ce nouveau r\'egime cin\'ematique.

\end{description}

La position de la communaut\'e fran\c{c}aise, constitu\'ee des laboratoires LPSC et Subatech Nantes ($~$8 physiciens) 
d\'ependra des arbitrages, qui seront pris au sein de la collaboration ALICE et du LHCC. Durant l'ann\'ee 2011, le laboratoire 
de Subatech Nantes s'est impliqu\'e dans les \'etudes de simulations physiques et de faisabilit\'e technique du projet FullCal. 
Cependant, nous avons indiqu\'e r\'ecemment notre int\'er\^et pour le projet d'upgrade du VHMPID avec son couplage possible avec le 
calorim\`etre. De plus, il n'est pas exclu pour notre communaut\'e d'int\'egrer le projet PHOCal.


%L'acc\`es exp\'erimental aux observables physiques discut\'ees \`a la section~\ref{par:analyseALICE} n\'ecessite d'augmenter au maximum 
%la couverture angulaire pour la d\'etection des sondes \'electromagn\'etiques, des jets et pour la physique des corr\'elations. 
%
%La premi\`ere \'etape de l'extension du calorim\`etre EMCal d'ALICE a vu le jour avec le projet DCal (pour {\it Di-jet calorimeter}) 
%en cours de construction entre la Chine, les Etats-Unis, La France, l'Italie et le Japon. Constitu\'e de 6 SuperModules (SM), il sera 
%install\'e en position oppos\'ee en azimut au d\'etecteur actuel lors du {\it shut-down} de 2014. De technologie \'equivalente \`a EMCal, 
%il permettra  d'\'etendre son acceptance et favorisera les \'etudes d'\'ev\'enements corr\'el\'es \`a r\'esolution \'equivalente. 
%Sa mise en fonctionnement et les donn\'ees qui seront prises avec DCal participeront aux analyses de physique qui seront men\'ees dans 
%les 10 ann\'ees \`a venir dans la continuit\'e des \'etudes actuelles (\ref{par:analyseALICE}). 
%
%Plus qu'une extension, le projet de grande envergure FullCal d'ALICE, pressenti pour 2018, donnerait une nouvelle dimension au 
%sous-syst\`eme EMCal/DCal actuel avec une couverture quasi compl\`ete en $\phi$ et un d\'eploiement possible en rapidit\'e.
%FullCal serait constitu\'e de d\'etecteurs unitaires identiques ou quasi identiques \`a ceux de EMCal n'en faisant pas un d\'efi 
%technologique mais une valeur s\^ure sans maintenance particuli\`ere. Son insertion dans ALICE, en revanche, n\'ecessitera des \'etudes 
%m\'ecaniques complexes.
%
%Ci-dessous, nous listons les diff\'erents choix de d\'etection envisag\'es de la plus simple \`a la plus complexe :
%\begin{description}
%\item[Projet FullCal-phi] Il s'agit de compl\'eter la plus grande acceptance en azimut possible dans l'espace rendu 
%disponible par ALICE. Le HMPID actuel en position [-30$^\circ$,-90$^\circ$] par rapport \`a la position midi serait supprim\'e et 
%remplac\'e par son projet d'{\it upgrade}, le VHMPID en position [130$^\circ$,170$^\circ$], d\'edi\'e \`a la mesure de particules 
%identifi\'ees de plus grand $p_T$ que HMPID. FullCal-phi constitu\'e de plus de 10 SM suppl\'ementaires occuperait ainsi la 
%position [-10$^\circ$,-100$^\circ$] et ferait le lien en acceptance en $\phi$ entre EMCal et DCal.
%Du point de vue de la physique, il permettrait en plus d'augmenter les acceptances de mesure pour les sondes \'electromagn\'etiques 
%et les jets, de r\'ealiser des \'etudes corr\'el\'ees jet-particules identifi\'ees de grand $p_T$ avec le VHMPID.
%
%\item[Projet FullCal-phi + bouchons]  L'ajout d'un ou deux bouchons constitu\'es de modules de base de m\^eme technologie que 
%le calorim\`etre actuel mais de g\'eom\'etrie globale diff\'erente est envisag\'ee. EMCal-DCal couvrent une acceptance en pseudo-rapidit\'e 
%de $\pm$ 0.7. La mise en place d'un ou deux bouchon(s) qui couvrirait(ent) les domaines de pseudo rapidit\'e 0.8 < $|\eta|$ < 2 pourrait 
%\^etre envisag\'ee. Ce projet permettrait d'am\'eliorer les mesures inclusives des sondes dures ainsi que les mesures d'\'ev\'enements 
%corr\'el\'es comme discut\'e dans la section~\ref{par:analyseALICE}. L'utilisation de d\'etecteurs de plus grande acceptance devrait 
%permettre d'obtenir des mesures de plus grande pr\'ecision en r\'eduisant les erreurs statistiques sur la mesure.
%
%\item[Projet FullCal-phi + 1/2 bouchon hadronique] Une autre alternative de restreindre l'extension  en $\eta$ \`a un seul
%c\^ot\'e et de coupler le calorim\`etre \'electromagn\'etique \`a un calorim\`etre hadronique de m\^eme acceptance oppos\'e en $\phi$ 
%au calorim\`etre EMCal actuel. Ce dernier permettrait d'obtenir une information quasi compl\`ete sur l'\'energie du jet dans un domaine 
%de rapidit\'e au-del\`a de 0.8 et de corr\'eler ces jets {\it triggers} aux jets de particules charg\'ees mesur\'es dans la partie 
%centrale d'ALICE afin de b\^atir leurs fonctions de fragmentation dans le vide et dans le milieu. Ce projet pourrait \^etre associ\'e 
%\`a l'option de g\'eom\'etrie FullCal-phi. La partie calorim\'etrie hadronique n\'ecessiterait de mettre en \oe uvre une nouvelle 
%technique de d\'etection pour le moment absente des m\'ethodes de mesure exploit\'ees par la collaboration ALICE. 
%\end{description}
%
%%\vspace{.1cm}
%%{\bf \underline{Projet FullCal-phi}} : il s'agit de compl\'eter la plus grande acceptance en azimut possible dans l'espace rendu 
%%disponible par ALICE. Le HMPID actuel en position [-30$^\circ$,-90$^\circ$] par rapport \`a la position midi serait supprim\'e et 
%%remplac\'e par son projet d'{\it upgrade}, le VHMPID en position [130$^\circ$,170$^\circ$], d\'edi\'e \`a la mesure de particules 
%%identifi\'ees de plus grand $p_T$ que HMPID. FullCal-phi constitu\'e de plus de 10 SM suppl\'ementaires occuperait ainsi la 
%%position [-10$^\circ$,-100$^\circ$] et ferait le lien en acceptance en $\phi$ entre EMCal et DCal.
%%Du point de vue de la physique, il permettrait en plus d'augmenter les acceptances de mesure pour les sondes \'electromagn\'etiques 
%%et les jets, de r\'ealiser des \'etudes corr\'el\'ees jet-particules identifi\'ees de grand $p_T$ avec le VHMPID. 
%%
%%\vspace{.1cm}
%%{\bf \underline{Projet FullCal-phi + bouchons}} : l'ajout d'un ou deux bouchons constitu\'es de modules de base de m\^eme technologie que 
%%le calorim\`etre actuel mais de g\'eom\'etrie globale diff\'erente est envisag\'ee. EMCal-DCal couvrent une acceptance en pseudo-rapidit\'e 
%%de $\pm$ 0.7. La mise en place d'un ou deux bouchon(s) qui couvrirait(ent) les domaines de pseudo rapidit\'e 0.8 < $|\eta|$ < 2 pourrait 
%%\^etre envisag\'ee. Ce projet permettrait d'am\'eliorer les mesures inclusives des sondes dures ainsi que les mesures d'\'ev\'enements 
%%corr\'el\'es comme discut\'e dans la section~\ref{par:analyseALICE}. L'utilisation de d\'etecteurs de plus grande acceptance devrait 
%%permettre d'obtenir des mesures de plus grande pr\'ecision en r\'eduisant les erreurs statistiques sur la mesure. 
%%
%%\vspace{.1cm}
%%{\bf \underline{Projet FullCal-phi + 1/2 bouchon hadronique}} : Une autre alternative de restreindre l'extension  en $\eta$ \`a un seul
%%c\^ot\'e et de coupler le calorim\`etre \'electromagn\'etique \`a un calorim\`etre hadronique de m\^eme acceptance oppos\'e en $\phi$ 
%%au calorim\`etre EMCal actuel. Ce dernier permettrait d'obtenir une information quasi compl\`ete sur l'\'energie du jet dans un domaine 
%%de rapidit\'e au-del\`a de 0.8 et de corr\'eler ces jets {\it triggers} aux jets de particules charg\'ees mesur\'es dans la partie 
%%centrale d'ALICE afin de b\^atir leurs fonctions de fragmentation dans le vide et dans le milieu. Ce projet pourrait \^etre associ\'e 
%%\`a l'option de g\'eom\'etrie FullCal-phi. La partie calorim\'etrie hadronique n\'ecessiterait de mettre en \oe uvre une nouvelle 
%%technique de d\'etection pour le moment absente des m\'ethodes de mesure exploit\'ees par la collaboration ALICE. 
%%
%%\vspace{.2cm}
%Le fait que FullCal soit de m\^eme conception que EMCal justifie notre implication dans ce projet d'{\it upgrade}. En effet, les 
%laboratoires fran\c cais ont d\'evelopp\'e une expertise reconnue sur les projets EMCal/DCal qu'il serait regrettable de ne pas valoriser. 